Satellite Attitude Event Information for TOPEX/Poseidon

         EVENT	                              OBSERVED TIME (UTC) Cycle  Pass
Stop  Bad Ref Ellipsoid Correction             1992-275T20:55:24    001   224
Roll  Bias (deg)                     = -.03    1992-275T22:46:34    001   226
Pitch Bias (deg)                     = +.11    1992-275T22:46:34    001   226
Start ALT Boresight Calibration                1992-282T17:02:00    002   145
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-282T17:12:00    002   145
Start Maneuver Yaw Turn (OMM1)                 1992-286T22:46:15    002   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM1)                 1992-286T23:49:54    003   001
Roll  Bias (deg)                     = 0.0     1992-287T22:23:44    003   025
Pitch Bias (deg)                     = +.30    1992-287T22:23:44    003   025
Roll  Bias (deg)                     = -.08    1992-287T22:39:03    003   025
Start ALT Boresight Calibration                1992-289T15:49:00    003   069
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-289T15:59:00    003   069
Start Zero Ref Ellipsoid Correction            1992-293T12:55:38    003   168
Start Fixed Yaw -90 deg (Sinusoidal to Fixed)  1992-293T13:06:06    003   169
Roll  Bias (deg)                     = 0.0     1992-293T13:11:26    003   169
Pitch Bias (deg)                     = 0.0     1992-293T13:11:26    003   169
Stop  Zero Ref Ellipsoid Correction            1992-294T01:56:36    003   182
Roll  Bias (deg)                     = -.08    1992-294T02:06:32    003   182
Pitch Bias (deg)                     = +.30    1992-294T02:06:32    003   182
Stop  Fixed Yaw (Fixed to Sinusoidal)          1992-294T02:15:01    003   183
Start Solar Array Ramp to Sun (PCSS Control)   1992-296T19:56:17    003   253
Stop  Solar Array Ramp to Sun                  1992-296T20:05:34    003   253
Start Solar Array Ramp (OBC Control)           1992-296T20:09:51    003   253
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +57.5  1992-296T20:17:51    003   253
Start ALT Boresight Calibration                1992-297T00:32:00    004   005
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-297T00:52:00    004   005
Pitch Bias (deg)                     = +0.4    1992-300T19:28:29    004   101
Roll  Bias (deg)                     = -0.11   1992-300T19:35:36    004   101
Start ALT Boresight Calibration                1992-303T23:23:00    004   182
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-303T23:33:00    004   182
Start ALT Boresight Calibration                1992-310T22:09:00    005   106
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-310T22:19:00    005   106
Start ALT Boresight Calibration                1992-316T20:31:00    006   004
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-316T20:45:00    006   004
Start ALT Boresight Calibration                1992-317T20:53:00    006   030
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-317T21:17:00    006   030
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=-15) 1992-318T08:00:08    006   042
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           1992-318T08:28:18    006   042
Start Set Solar Array Pitch (deg)    = +57.5   1992-324T01:00:00    006   188
Stop  Set Solar Array Pitch (deg)    = -57.5   1992-324T01:37:08    006   188
Start Yaw Flip                                 1992-324T01:45:57    006   189
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1992-324T02:42:11    006   189
Start ALT Boresight Calibration                1992-324T19:38:00    006   208
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-324T19:52:00    006   208
Start ALT Boresight Calibration                1992-325T20:01:00    006   234
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-325T20:25:00    006   234
Start Set Solar Array Bias           = -57.5   1992-329T17:35:29    007   080
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=+14) 1992-329T18:08:05    007   080
Stop  Set Solar Array Bias           = +57.5   1992-329T18:10:50    007   080
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           1992-329T18:36:12    007   081
Start ALT Boresight Calibration                1992-338T22:09:00    008   061
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-338T22:23:00    008   061
Pitch Bias (deg)                     = +0.15   1992-340T00:06:24    008   089
ADCS  Calibration Parameters                   1992-343T21:42:44    008   189
Start SSALT Boresight Calibration              1992-346T04:13:00    008   247
Stop  SSALT Boresight Calibration              1992-346T04:39:00    008   247
Start ALT Boresight Calibration                1992-352T02:46:00    009   145
Stop  ALT Boresight Calibration                1992-352T03:00:00    009   145
ADCS  Calibration Parameters                   1992-353T19:46:12    009   188
Start Maneuver Yaw Turn (OMM2)                 1992-356T08:32:43    009   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM2)                 1992-356T09:29:51    010   001
Pitch Bias (deg)                     = +0.15   1992-357T17:22:33    010   035 
Roll  Bias (deg)                     = -0.015  1992-357T17:22:33    010   035
Start Yaw Ramp (Sinusoid to Fixed BETAP=+23.7) 1992-364T18:38:03    010   215
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           1992-364T19:06:10    010   216
Start ALT Boresight Calibration                1993-007T23:29:55    011   197
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-007T23:44:29    011   197
Start Yaw Flip                                 1993-008T18:34:24    011   217 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1993-008T19:30:22    011   218
Start SSALT Boresight Calibration              1993-011T20:51:07    012   043
Stop  SSALT Boresight Calibration              1993-011T21:17:27    012   043   
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=-13) 1993-013T17:07:42    012   090
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           1993-013T17:35:50    012   090
Start ALT Boresight Calibration                1993-014T22:16:00    012   121
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-014T22:30:34    012   121   
Start ALT Boresight Calibration                1993-021T23:45:57    013   048
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-022T00:00:36    013   048
Start ALT Boresight Calibration                1993-032T22:04:00    014   074
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-032T22:18:36    014   074   
ADCS Calibration Parameters                    1993-046T20:54:07    015   177
Start ALT Boresight Calibration                1993-050T04:58:00    016   009
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-050T05:12:30    016   009
Start ALT Boresight Calibration                1993-064T22:13:00    017   132
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-064T22:27:31    017   132
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-15)  1993-066T00:12:30    017   159
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1993-066T00:40:37    017   160
Start Yaw Flip                                 1993-071T02:57:59    018   037
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1993-071T03:54:00    018   038
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal BETAP=15)   1993-076T08:04:05    018   170
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1993-076T08:32:18    018   171
Start Maneuver Yaw Turn (OMM3)                 1993-089T11:51:13    019   253
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM3)                 1993-089T13:02:02    019   254
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=15)   1993-127T12:51:02    023   212
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1993-127T13:19:04    023   212
Start Yaw Flip                                 1993-133T07:33:12    024   106
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1993-133T08:29:10    024   107
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-26.7)  1993-144T19:34:39    025   146
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1993-144T20:03:04    025   147
Start ALT Boresight Calibration                1993-155T21:12:00    026   176
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-155T21:26:39    026   176
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-13.0)1993-179T18:11:54    029   025
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1993-179T18:40:01    029   026
Start Yaw Flip                                 1993-185T02:35:52    029   162
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1993-185T03:31:52    029   163
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=15.0)   1993-190T22:42:08    030   058
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1993-190T23:10:15    030   058
Start Set Solar Array Pitch (deg)    = +57.50  1993-208T12:43:40    031   254
Stop  Set Solar Array Pitch (deg)    = +52.998 1993-208T12:44:37    031   254
Start Maneuver Yaw Turn (OMM4)                 1993-218T09:31:04    032   253
Pitch bias (deg)                     = 1.145   1993-218T09:51:29    032   253
Roll bias (deg)                      = .1468   1993-218T09:51:29    032   253
Pitch bias (deg)                     = +.15    1993-218T10:03:40    032   254
Roll bias (deg)                      = -.015   1993-218T10:03:40    032   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM4)                 1993-218T10:28:18    032   254
START SAFEHOLD                                 1993-218T23:03:16    033   014
Start Solar Array Ramp to Sun (PCSS Control)   1993-218T23:03:22    033   014
Stop  Solar Array Ramp to Sun                  1993-218T23:11:48    033   014
Start Solar Array Ramp (OBC Control)           1993-219T04:51:00    033   019
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +52.9981993-219T04:59:15    033   019
STOP  SAFEHOLD                                 1993-219T12:03:18    033   027
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1993-223T17:52:08    033   136
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position 0 deg  1993-223T18:01:56    033   136
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1993-224T18:11:05    033   162
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +52.9981993-224T18:18:42    033   162
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=15.0) 1993-243T15:10:14    035   138
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1993-243T15:38:28    035   138
Start Yaw Flip                                 1993-248T20:44:30    036   018
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1993-248T21:40:30    036   019
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-15.0)  1993-254T02:47:05    036   152
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1993-254T03:15:00    036   153
Start ALT Boresight Calibration                1993-257T19:40:00    036   247
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-257T19:54:41    036   247
Start Solar Array Ramp to Bias Position +54    1993-277T22:40:00    038   254
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +54    1993-277T22:40:10    038   254
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-13.1)1993-305T05:39:22    041   192
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1993-305T06:07:30    041   192
Start Yaw Flip                                 1993-310T06:33:24    042   067
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1993-310T07:29:22    042   068
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=15.89)  1993-316T17:40:19    042   232
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1993-316T18:08:27    042   233
Start ALT Boresight Calibration                1993-350T00:35:00    046   069
Stop  ALT Boresight Calibration                1993-350T00:49:37    046   069
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=15.0) 1993-355T15:54:42    046   213
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1993-355T16:22:49    046   214
Start Yaw Flip                                 1993-361T14:22:10    047   111
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1993-361T15:18:10    047   112
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-15.0)  1994-002T05:47:20    048   002
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1994-002T06:15:27    048   002
Start Maneuver Yaw Turn (OMM5)                 1994-031T20:15:54    050   252
Pitch bias (deg)                     =1.3807   1994-031T20:42:32    050   253
Roll bias (deg)                      = .1507   1994-031T20:42:32    050   253
Pitch bias (deg)                     = .15     1994-031T20:52:42    050   253
Roll bias (deg)                      =-.015    1994-031T20:52:42    050   253
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM5)                 1994-031T21:25:24    050   253
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-21)  1994-051T23:03:26    053   006
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1994-051T23:31:29    053   006
Start Yaw Flip                                 1994-059T04:25:01    053   191
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1994-059T05:21:00    053   192
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=13)     1994-063T18:31:36    054   054
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1994-063T18:59:43    054   055
Start ALT Boresight Calibration                1994-067T19:37:00    054   158
Stop  ALT Boresight Calibration                1994-067T19:55:00    054   158
Start ALT Boresight Calibration                1994-107T11:33:00    058   158
Stop  ALT Boresight Calibration                1994-107T11:50:00    058   158
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=15.0) 1994-114T12:00:53    059   084
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1994-114T12:28:57    059   084
Start Yaw Flip                                 1994-120T06:43:14    059   232
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1994-120T07:39:18    059   233
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-15.0)  1994-126T09:24:01    060   134
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1994-126T09:52:09    060   135
Start Maneuver Yaw Turn (OMM6)                 1994-140T23:27:47    061   254
Pitch bias (deg)                     =1.36     1994-140T23:44:01    061   254
Roll bias (deg)                      = .19     1994-140T23:44:01    061   254
Pitch bias (deg)                     = .15     1994-140T23:54:08    061   254
Roll bias (deg)                      =-.015    1994-140T23:54:08    061   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM6)                 1994-141T00:36:22    061   254
Start ALT Boresight Calibration                1994-164T22:42:00    064   106
Stop  ALT Boresight Calibration                1994-164T22:59:00    064   106
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-15)  1994-166T19:15:17    064   153
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1994-166T19:43:24    064   154
Start Yaw Flip                                 1994-172T20:31:18    065   054
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1994-172T21:27:20    065   055
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=15)     1994-178T14:45:05    065   202
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1994-178T15:13:08    065   202
ADCS Calibration Parameters                    1994-223T22:53:33    070   093
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1994-224T05:58:15    070   101
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position 0 deg  1994-224T06:08:04    070   101
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1994-224T10:46:10    070   106
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +54.   1994-224T10:54:11    070   106
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=26.0) 1994-227T15:09:56    070   188
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1994-227T15:37:59    070   188
Start Yaw Flip                                 1994-236T18:26:27    071   168
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1994-236T19:22:28    071   169
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-26.0)  1994-246T05:41:48    072   156
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1994-246T06:09:56    072   157
Start ALT Boresight Calibration                1994-249T20:41:57    072   249
Stop  ALT Boresight Calibration                1994-249T20:56:34    072   249
Start Maneuver Yaw Turn (OMM7)                 1994-279T17:38:25    075   253
Pitch bias (deg)                     =-.97     1994-279T18:03:01    075   253
Roll bias (deg)                      = .15     1994-279T18:03:01    075   253
Pitch bias (deg)                     = .15     1994-279T18:15:08    075   253
Roll bias (deg)                      =-.015    1994-279T18:15:08    075   253
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM7)                 1994-279T18:55:54    075   253
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-13.1)1994-292T02:56:42    077   062
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1994-292T03:24:50    077   062
Start Yaw Flip                                 1994-297T03:50:47    077   191
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1994-297T04:46:50    077   192
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=16.9)   1994-304T00:20:06    078   112
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1994-304T00:48:13    078   113
Start ALT Boresight Calibration                1994-336T23:40:02    081   195
Stop  ALT Boresight Calibration                1994-336T23:54:34    081   195
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=21.0) 1994-341T09:06:02    082   053
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1994-341T09:34:14    082   053
Start Yaw Flip                                 1994-349T17:40:01    083   013
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1994-349T18:36:00    083   014
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-13.0)  1994-354T14:20:30    083   138
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1994-354T14:48:33    083   138
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-15.) 1995-042T04:58:49    088   216
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1995-042T05:26:57    088   216
Start Yaw Flip                                 1995-047T07:44:24    089   095
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1995-047T08:40:22    089   096
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=21.0)   1995-054T21:04:27    090   032
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1995-054T21:32:35    090   033
Start ALT Boresight Calibration                1995-058T18:41:00    090   132
Stop  ALT Boresight Calibration                1995-058T18:55:06    090   132
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=15.0) 1995-101T05:33:21    094   204
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1995-101T06:01:28    094   204
Start Yaw Flip                                 1995-107T00:15:48    095   098
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1995-107T01:11:51    095   099
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-15.0)  1995-113T01:04:07    095   252
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1995-113T01:32:14    095   253
Start Maneuver Yaw Turn (OMM8)                 1995-142T21:09:18    099   001
Pitch bias (deg)                     =1.32     1995-142T21:53:04    099   001
Roll bias (deg)                      = .185    1995-142T21:53:04    099   001
Pitch bias (deg)                     = .15     1995-142T22:05:13    099   001
Roll bias (deg)                      =-.015    1995-142T22:05:13    099   001
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM8)                 1995-142T22:28:09    099   002
Start ALT Boresight Calibration                1995-153T15:06:03    100   022
Stop  ALT Boresight Calibration                1995-153T15:20:27    100   022
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-15.) 1995-154T20:41:04    100   053
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1995-154T21:09:14    100   054
Start Yaw Flip                                 1995-160T18:12:03    100   204
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1995-160T19:08:02    100   205
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=15.0)   1995-166T10:33:08    101   096
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1995-166T11:01:15    101   096
ADCS Calibration Parameters                    1995-180T21:13:29    102   212
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=15.0) 1995-219T12:26:41    106   186
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1995-219T12:54:48    106   186
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1995-224T11:37:00    107   059
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -5 deg 1995-224T11:43:21    107   059
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1995-224T16:40:02    107   064
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +54.   1995-224T16:58:50    107   064 
Start Yaw Flip                                 1995-224T19:53:18    107   068
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1995-224T20:49:17    107   069
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-15.0)  1995-230T07:33:19    107   208
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1995-230T08:01:28    107   209
Start ALT Boresight Calibration                1995-233T16:43:04    108   041
Stop  ALT Boresight Calibration                1995-233T16:57:28    108   041
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1995-278T17:52:07    112   179
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -54deg 1995-278T18:03:43    112   179
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-13.) 1995-278T18:36:40    112   179
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1995-278T19:04:48    112   180
Start Yaw Flip                                 1995-283T19:30:49    113   055
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1995-283T19:42:07    113   055
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +54.   1995-283T19:52:29    113   055 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1995-283T20:26:48    113   056
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=15.0)   1995-289T19:22:52    113   208
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1995-289T19:51:00    113   209
Start Safehold (Earth Pointing)                1995-330T08:27:06    117   231
Start Solar Array Ramp to Sun (PCSS Control)   1995-330T08:27:06    117   231
Stop  Solar Array Ramp to Sun                  1995-330T08:37:45    117   231
Start Yaw Ramp (YCSS to Fixed BETAP=15.56)     1995-332T00:26:56    118   019
Stop  Yaw Ramp (YCSS to Fixed)                 1995-332T00:54:36    118   020
Stop  Safehold (Earth Pointing)                1995-332T20:21:19    118   041
Start Safehold (Sun Pointing)                  1995-332T20:21:19    118   041
Start Solar Array Ramp to Index (180 deg)      1995-332T20:54:24    118   041
Stop  Solar Array Ramp to Index (180 deg)      1995-332T20:54:54    118   041
Start Ramp to Earth Pointing                   1995-338T02:17:06    118   175
Start Solar Array Ramp to Sun (PCSS Control)   1995-338T02:17:06    118   175
Stop  Ramp to Earth Pointing                   1995-338T02:43:35    118   176
Start Yaw Flip                                 1995-338T02:43:35    118   176
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1995-338T03:04:11    118   176
Stop  Solar Array Ramp to Sun (OBC Control)    1995-338T04:35:21    118   177
Start Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1995-338T04:42:17    118   178
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1995-338T04:58:30    118   178
Stop  Safehold                                 1995-339T00:39:21    118   199
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-27.6)  1995-347T23:12:46    119   174
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1995-347T23:15:00    119   174
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1995-347T23:25:17    119   174 
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1995-347T23:40:54    119   174
Start ALT Boresight Calibration                1995-348T20:36:03    119   197
Stop  ALT Boresight Calibration                1995-348T20:50:39    119   197
Start Maneuver Yaw Turn (OMM9)                 1996-015T18:29:56    122   252
Pitch bias (deg)                     =1.231    1996-015T19:00:44    122   253
Roll bias (deg)                      = .16     1996-015T19:00:44    122   253
Pitch bias (deg)                     = .15     1996-015T19:12:47    122   253
Roll bias (deg)                      =-.015    1996-015T19:12:47    122   253
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM9)                 1996-015T19:50:46    122   254
Start Safehold (Earth Pointing)                1996-020T03:40:55    123   110
Start Solar Array Ramp to Sun (PCSS Control)   1996-020T03:40:59    123   110
Stop  Solar Array Ramp to Sun                  1996-020T03:47:07    123   111
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-022T03:51:21    123   162
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-022T03:58:47    123   162 
Stop  Safehold                                 1996-022T20:51:38    123   180
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-26.7)1996-026T06:50:36    124   014
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1996-026T07:18:43    124   014
Start Yaw Flip                                 1996-035T14:48:25    124   253
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-035T15:17:03    124   253
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1996-035T15:28:06    124   253 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1996-035T15:44:24    124   254
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=26.7)   1996-045T10:30:16    125   250
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1996-045T10:58:23    125   251
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-045T11:27:15    125   252
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-045T11:39:43    125   252 
Start ALT Boresight Calibration                1996-082T22:29:04    129   195
Stop  ALT Boresight Calibration                1996-082T22:43:20    129   195
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=21.9) 1996-085T01:44:21    129   249
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1996-085T02:12:28    129   250
Start Yaw Flip                                 1996-093T14:03:24    130   214
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-093T14:14:06    130   214
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1996-093T14:23:50    130   214 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1996-093T14:59:23    130   215
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-094T14:48:07    130   240
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-094T14:58:32    130   240 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-13.)   1996-098T18:14:26    131   092
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1996-098T18:42:34    131   093
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-19.0)1996-141T12:22:51    135   171
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1996-141T12:50:58    135   172
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-143T08:35:32    135   218
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1996-143T09:06:01    135   219 
Start Yaw Flip                                 1996-148T19:38:02    136   104
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-148T19:54:03    136   105
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-148T20:04:45    136   105 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1996-148T20:34:00    136   105
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=19.0)   1996-155T19:50:42    137   030
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1996-155T20:18:46    137   030
Start ALT Boresight Calibration                1996-156T18:11:03    137   054
Stop  ALT Boresight Calibration                1996-156T18:25:36    137   054
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+17.5 1996-206T13:31:20    142   060
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1996-206T13:59:28    142   060
Start Yaw Flip                                 1996-212T21:19:53    142   222
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-212T21:31:16    142   222
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1996-212T21:40:52    142   222 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1996-212T22:15:52    142   223
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-17.5)  1996-219T11:14:29    143   136
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-219T11:16:19    143   136
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-219T11:26:52    143   136 
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1996-219T11:42:37    143   137
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-224T17:45:23    144   017
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position 0 deg  1996-224T17:52:15    144   017
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-225T02:12:11    144   026
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-225T02:19:04    144   026 
ADCS Calibration Parameters                    1996-240T21:37:21    145   177
Start ALT Boresight Calibration                1996-261T22:13:01    147   208
Stop  ALT Boresight Calibration                1996-261T22:27:25    147   208
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1996-262T10:19:34    147   221
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1996-262T10:30:24    147   221 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-20.0)1996-262T11:02:43    147   221
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1996-262T11:30:51    147   222
Start Solar Array Ramp to Sun (PCSS Control)   1996-263T08:05:35    147   244
Stop  Solar Array Ramp to Sun (PCSS Control)   1996-263T12:50:40    147   249 
Start Solar Array Fix Rate (+ 1 Orbit Rate)    1996-263T12:50:46    147   249
Stop  Solar Array Fix Rate (+ 1 Orbit Rate)    1996-263T13:03:38    147   249
Start Solar Array Fix Rate (- 1 Orbit Rate)    1996-263T13:35:17    147   250 
Start Yaw Flip                                 1996-270T14:55:43    148   177
Stop  Solar Array Fix Rate (- 1 Orbit Rate)    1996-270T15:18:21    148   177
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1996-270T15:51:42    148   178
Start Solar Array SADE-A to SADE-B Transition  1996-271T16:31:09    148   204
Stop  Solar Array SADE-A to SADE-B Transition  1996-271T16:39:45    148   204 
Start Solar Array OBC RIU Control of SADE-B    1996-271T17:09:14    148   205
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1996-271T17:58:36    148   205
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-271T18:13:49    148   206	
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+20.0)  1996-278T06:09:40    149   118
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1996-278T06:37:47    149   119
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1996-278T06:51:13    149   119
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1996-278T07:02:36    149   119 	
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+22.5 1996-317T19:28:14    153   115
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1996-317T19:37:26    153   115
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1996-317T19:56:21    153   116
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-317T20:09:39    153   116	
Start Yaw Flip                                 1996-326T07:46:36    154   079
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1996-326T07:57:02    154   080
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1996-326T08:07:03    154   080 	
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1996-326T08:42:35    154   080
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-22.5)  1996-334T09:17:16    155   032
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1996-334T09:17:27    155   032
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1996-334T09:27:20    155   032	
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1996-334T09:45:19    155   032
Start ALT Boresight Calibration                1996-337T18:38:03    155   119
Stop  ALT Boresight Calibration                1996-337T18:52:19    155   119
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-23.0)1997-014T19:53:29    159   206
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1997-014T20:21:36    159   206
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-020T17:29:19    160   103
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1997-020T18:00:21    160   103 	
Start Yaw Flip                                 1997-022T21:52:16    160   159
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-022T22:02:09    160   159
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1997-022T22:12:09    160   159 	
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1997-022T22:48:15    160   160
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+23.0)  1997-031T15:19:49    161   128
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1997-031T15:47:57    161   129
Start ALT Boresight Calibration                1997-069T22:02:05    165   093
Stop  ALT Boresight Calibration                1997-069T22:16:29    165   093
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+21.0)1997-070T21:09:03    165   117
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1997-070T21:37:11    165   118
Start Yaw Flip                                 1997-079T01:58:26    166   074
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-079T02:09:24    166   074
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1997-079T02:18:45    166   074 	
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1997-079T02:54:25    166   074
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-084T22:45:32    166   224
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1997-084T22:55:41    166   224 	
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-21.0)  1997-087T09:08:19    167   032
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1997-087T09:36:26    167   033
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-129T17:12:45    171   101
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1997-129T17:23:19    171   101 	
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-16.5)1997-129T17:56:15    171   101
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1997-129T18:24:23    171   102
Start Yaw Flip                                 1997-135T21:04:18    172   004
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-135T21:15:04    172   005
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1997-135T21:24:21    172   005 	
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1997-135T22:00:17    172   005
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+16.5)  1997-141T22:47:25    172   160
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1997-141T23:15:32    172   160
Start ALT Boresight Calibration                1997-142T19:15:03    172   182
Stop  ALT Boresight Calibration                1997-142T19:29:15    172   182
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=15.0) 1997-194T11:34:31    177   236
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1997-194T12:02:38    177   236
Start Yaw Flip                                 1997-199T22:46:17    178   122
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1997-199T22:57:11    178   122
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1997-199T23:06:47    178   122 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1997-199T23:42:16    178   123
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1997-203T22:32:08    178   224
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1997-203T22:42:42    178   224 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-15.0)  1997-205T17:56:23    179   016
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1997-205T18:24:31    179   017
Start ALT Boresight Calibration                1997-248T21:46:02    183   106
Stop  ALT Boresight Calibration                1997-248T22:00:42    183   106
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-249T06:11:15    183   115
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1997-249T06:23:35    183   115 	
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-16.5)1997-249T06:49:46    183   115
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1997-249T07:17:53    183   116
Start Yaw Flip                                 1997-255T19:20:56    184   028
Start Solar Array Ramp to Bias Position	       1997-255T19:31:42    184   029
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1997-255T19:41:43    184   029 	
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1997-255T20:16:55    184   029
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+16.5)  1997-262T06:27:40    184   194
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1997-262T06:55:47    184   195
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=19.5) 1997-306T12:16:43    189   057
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1997-306T12:44:51    189   058
Start Yaw Flip                                 1997-313T14:50:22    189   239
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1997-313T15:01:33    189   240
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1997-313T15:10:53    189   240 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1997-313T15:46:21    189   240
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1997-320T11:58:34    190   162
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1997-320T12:09:00    190   162 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-19.5)  1997-320T12:14:09    190   162
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1997-320T12:42:17    190   162
Start ALT Boresight Calibration                1997-322T17:28:05    190   219
Stop  ALT Boresight Calibration                1997-322T17:42:46    190   219
Start Transition from Mode 4B to Mode 4A       1997-349T22:04:31    193   153
Stop  Transition from Mode 4B to Mode 4A       1997-349T22:04:31    193   153
Start Advanced Star tracker Reset	       1997-349T22:12:02    193   153
Stop  Advanced Star tracker Reset	       1997-349T22:12:02    193   153
Start Transition from Mode 4A to Mode 4B       1997-349T23:04:10    193   154
Stop  Transition from Mode 4A to Mode 4B       1997-349T23:04:10    193   154
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-29.0)1997-365T22:28:14    195   056
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1997-365T22:56:22    195   056
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1997-365T23:30:20    195   057
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -47.0  1998-001T00:00:17    195   057 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-003T17:15:06    195   127
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1998-003T17:15:31    195   127 
Start Yaw Flip                                 1998-011T06:48:11    196   067
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-011T06:58:37    196   067
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1998-011T07:08:38    196   067 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1998-011T07:44:10    196   068
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-018T00:14:56    196   239
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +47.0  1998-018T00:16:04    196   239 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+29.0)  1998-022T17:52:49    197   106
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1998-022T18:20:57    197   107
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-022T18:32:48    197   107
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1998-022T18:34:46    197   107 
Start Advanced Star tracker Reset	       1998-048T06:21:07    199   252
Stop  Advanced Star tracker Reset	       1998-048T06:21:07    199   252
Start Advanced Star tracker Reset	       1998-048T09:38:52    200   001
Stop  Advanced Star tracker Reset	       1998-048T09:38:52    200   001
Start Advanced Star tracker Reset	       1998-048T20:41:47    200   014
Stop  Advanced Star tracker Reset	       1998-048T20:41:47    200   014
Start ALT Boresight Calibration                1998-057T21:35:04    200   245
Stop  ALT Boresight Calibration                1998-057T21:49:16    200   245
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=17.75)1998-058T15:03:52    201   009
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1998-058T15:31:43    201   010
Start Yaw Flip                                 1998-063T00:01:56    201   121
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-063T00:14:17    201   122
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -50.5  1998-063T00:24:01    201   122
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1998-063T00:57:59    201   122
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-068T11:26:10    202   008
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1998-068T11:36:37    202   008
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-17.75) 1998-072T13:11:28    202   112
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1998-072T13:39:19    202   113
Start Yaw Ramp(Sinusoid to Fixed BETAP=-29.38) 1998-077T02:22:48    202   229
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed YAW=-165)   1998-077T02:30:00    202   229
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-077T03:30:13    202   230
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1998-077T03:58:29    202   230
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-078T06:03:22    203   004
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +50.5  1998-078T06:13:24    203   004
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-32.20) 1998-078T06:20:00    203   004
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal YAW=-165)   1998-078T06:28:58    203   005
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-088T13:34:00    204   002
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-088T13:35:10    204   002
Start Lunar Avoidance Maneuver (LAM3) Turn 1   1998-095T06:24:13    204   186
Stop  LAM3 Turn 1 (Yaw=-105.3, BETAP=-59.7)    1998-095T07:20:30    204   187
Insert Bias Quaternion  (Yaw Bias=+15)         1998-095T07:20:33    204   187
Start Lunar Avoidance Maneuver (LAM3) Turn 2   1998-096T07:43:57    204   213
Stop  LAM3 Turn 2 (Yaw=-59.6, BETAP=-59.6)     1998-096T08:40:15    204   214
Remove Bias Quaternion (End of LAM3)   	       1998-096T08:40:18    204   214
Start Lunar Avoidance Maneuver (LAM4) Turn 1   1998-105T12:07:38    205   194
Stop  LAM4 Turn 1 (Yaw=-117.7, BETAP=-47.3)    1998-105T13:03:54    205   195
Insert Bias Quaternion  (Yaw Bias=+15)         1998-105T13:03:54    205   195
Start Lunar Avoidance Maneuver (LAM4) Turn 2   1998-106T15:18:54    205   223
Stop  LAM4 Turn 2 (Yaw=-44.83, BETAP=-44.83)   1998-106T16:15:10    205   224
Remove Bias Quaternion (End of LAM4)   	       1998-106T16:15:10    205   224
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-28.0)1998-113T16:02:21    206   149
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1998-113T16:30:29    206   150
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-113T17:10:08    206   151
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -44.5  1998-113T17:38:50    206   151 
Start Yaw Flip                                 1998-116T06:50:00    206   216
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-116T06:58:22    206   217
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-116T07:06:12    206   217 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1998-116T07:45:58    206   217
Start Disabling Updates from DFSS for UFLTR    1998-116T07:48:00    206	  217	
Stop  Using ASTRA-1A for UFLTR Updates	       1998-116T12:52:40    206   223
Start Advanced Star Trackers Soft Reset	       1998-116T16:46:51    206	  227  
Stop  Advanced Star Trackers Soft Reset	       1998-116T16:46:51    206   227	
Start Using ASTRA-1B for UFLTR Updates	       1998-116T21:56:24    206	  232
Stop  Disabling Updates from DFSS for UFLTR    1998-118T21:53:48    207	  030 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-131T12:36:04    208   099
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1998-131T12:37:24    208   099 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+32.0)  1998-135T09:32:47    208   198
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1998-135T10:00:55    208   198
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-135T10:16:16    208   199
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-135T10:17:16    208   199 
Start ALT Boresight Calibration                1998-176T02:47:02    212   225
Stop  ALT Boresight Calibration                1998-176T03:01:26    212   225
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)1998-176T22:04:01    212   246
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-176T22:19:05    212   246
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1998-176T22:19:41    212   246 
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1998-176T22:32:08    212   246
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-180T03:10:05    213   074
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-180T03:11:30    213   074 
Start Yaw Flip                                 1998-188T00:12:20    214   022
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-188T00:23:06    214   022
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -48.5  1998-188T00:32:24    214   022 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1998-188T01:08:19    214   023
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-196T09:05:21    214   236
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1998-196T09:06:05    214   236 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-200T10:30:37    215   086
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-200T10:39:32    215   086 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  1998-200T10:43:00    215   086
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1998-200T11:11:07    215   087
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)1998-229T16:31:27    218   073
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1998-229T16:59:34    218   074
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-229T17:42:09    218   075
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1998-229T18:10:20    218   075 
Start Yaw Flip                                 1998-242T07:16:03    219   142
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-242T07:28:07    219   143
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1998-242T07:36:29    219   143 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1998-242T08:12:01    219   143
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  1998-253T23:58:11U   220   188
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1998-254T00:26:18    220   189
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-254T00:41:22U   220   189
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-254T00:42:19U   220   189 
Start ALT Boresight Calibration                1998-254T18:40:05    220   208
Stop  ALT Boresight Calibration                1998-254T18:52:01    220   208
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)1998-290T23:30:13    224   119
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-290T23:45:26    224   120
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1998-290T23:45:44    224   120 
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1998-290T23:58:21    224   120
Start Yaw Flip                                 1998-301T20:01:59    225   143
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-301T20:14:07    225   144
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1998-301T20:22:30    225   144 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1998-301T20:57:58    225   144
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-312T07:26:19    226   158
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-312T07:34:33    226   158 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  1998-312T07:38:16    226   158
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1998-312T08:06:24    226   158
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-321T09:00:27    227   136
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +0.0   1998-321T09:07:49    227   136 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-322T07:07:06    227   160
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-322T07:16:50    227   160 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-335T17:25:08    228   250
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +0.0   1998-335T17:33:06    228   250 
Start TAME Maneuver Yaw Turn (OMM10)	       1998-335T19:50:17    228   252
Start Bias Quaternion Insertion		       1998-335T20:26:23    228   253
Stop  Bias Quaternion Insertion		       1998-335T20:28:24    228   253
Start Bias Quaternion Removal		       1998-335T20:38:37    228   253
Stop  Bias Quaternion Removal		       1998-335T20:40:38    228   253
Stop  TAME Maneuver Yaw Turn (OMM10)	       1998-335T21:12:53    228   254
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-335T21:59:50    228   254
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1998-335T22:07:56    229   001 
Start ALT Boresight Calibration                1998-352T22:03:05    230   182
Stop  ALT Boresight Calibration                1998-352T22:17:29    230   182
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)1998-353T16:24:01    230   202
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1998-353T16:52:08    230   202
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-353T17:45:17    230   203
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1998-353T17:46:23    230   203 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-363T09:55:03    231   197
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1998-363T10:21:11    231   197 
Start Yaw Flip                                 1998-364T13:51:26    231   227
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1998-364T14:02:04    231   227
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1998-364T14:10:15    231   227 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1998-364T14:47:24    231   228
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  1999-011T23:26:09    233   036
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1999-011T23:54:16    233   037
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-012T00:10:06    233   037
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-012T00:11:22    233   037 
ADCS Calibration Parameters                    1999-013T20:02:34    233   084
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)1999-039T17:37:14    235   239
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-039T17:52:06    235   240
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1999-039T17:52:42    235   240 
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1999-039T18:05:22    235   240
Start ALT Boresight Calibration                1999-046T19:37:02    236   167
Stop  ALT Boresight Calibration                1999-046T19:51:22    236   167
Start ALT Boresight Calibration                1999-047T19:59:02    236   193
Stop  ALT Boresight Calibration                1999-047T20:13:18    236   193
Start additional 0.25 deg (roll) ALT Bias      1999-049T12:27:15    236   236
Stop  additional 0.25 deg (roll) ALT Bias      1999-049T22:21:00    236   247  
Start additional 0.20 deg (roll) ALT Bias      1999-049T22:21:00    236   247
stop  additional 0.20 deg (roll) ALT Bias      1999-050T04:24:08    236   253
start additional 0.15 deg (roll) ALT Bias      1999-050T04:24:08    236   253
stop  additional 0.15 deg (roll) ALT Bias      1999-050T15:30:10    237   011
start additional 0.10 deg (roll) ALT Bias      1999-050T15:30:10    237   011
stop  additional 0.10 deg (roll) ALT Bias      1999-051T02:51:39    237   023
start nominal ALT Boresight Bias insertion     1999-051T02:51:39    237   023
Start Yaw Flip                                 1999-052T07:25:47    237   053
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-052T07:36:25    237   054
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1999-052T08:04:16    237   054 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1999-052T08:21:46    237   054
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  1999-063T21:19:14    238   096
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-063T21:04:12    238   096
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-063T21:13:32    238   096 
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1999-063T21:47:21    238   097
Start ALT Boresight Calibration                1999-064T20:28:03    238   121
Stop  ALT Boresight Calibration                1999-064T20:42:27    238   121
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)1999-101T06:14:37    242   037
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1999-101T06:42:44    242   038
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-101T07:24:13    242   039
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1999-101T07:52:09    242   039 
Start Yaw Flip                                 1999-112T01:50:00    243   060
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-112T02:01:02    243   061
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1999-112T02:09:14    243   061 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1999-112T02:45:58    243   061
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  1999-122T16:14:58    244   078
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1999-122T16:43:06    244   078
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-122T16:56:03    244   079
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-122T16:57:28    244   079 
Start Maneuver Yaw Turn (OMM11)                1999-159T06:47:33    247   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM11)                1999-159T07:00:52    247   254
Pitch Bias (deg)        =1.308                 1999-159T07:01:00    247   254
Roll Bias  (deg)        = .183                 1999-159T07:01:00    247   254
Start Maneuver Burn                            1999-159T07:10:56    247   254
Stop  Maneuver Burn                            1999-159T07:11:02    247   254
Pitch Bias (deg)        = .15                  1999-159T07:13:13    247   254
Roll Bias  (deg)        =-.015                 1999-159T07:13:13    247   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM11)              1999-159T07:13:17    247   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM11)              1999-159T07:46:36    248   001
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#47)     1999-168T22:31:01    248   247
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#47)     1999-168T22:43:02    248   247
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+18.0)1999-169T04:41:51    248   254
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-169T04:56:22    248   254
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1999-169T04:57:06    248   254 
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1999-169T05:09:58    248   254
Start Yaw Flip                                 1999-175T21:53:07    249   172
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1999-175T22:49:06    249   173
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-188T19:26:28    250   248
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-188T19:26:44    250   248 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  1999-188T19:38:58    250   248
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1999-188T20:07:06    250   249
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)1999-215T22:49:02    253   181
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1999-215T23:17:09    253   182
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-215T23:58:13    253   183
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1999-216T00:26:04    253   183 
Start Yaw Flip                                 1999-228T22:56:09    255   006
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-228T23:09:25    255   007
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1999-228T23:17:12    255   007 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1999-228T23:52:07    255   007
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  1999-240T13:45:26    256   050
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1999-240T14:13:34    256   051
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-240T14:27:04    256   051
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-240T14:28:21    256   051 
Start Safehold (Sun Pointing)                  1999-243T06:53:57    256   120
Stop  Safehold (Sun Pointing)                  1999-243T19:56:30    256   133
Start Safehold (Earth Pointing)                1999-243T19:56:30    256   133
Stop  Safehold                                 1999-246T00:37:25    256   190
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-247T20:59:00    256   237
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-247T21:07:42    256   237
Start Normal Mission Mode (Mode 4B)            1999-247T22:49:39    256   239
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#48)     1999-278T20:37:05    260   015
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#48)     1999-278T20:51:38    260   015
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)1999-279T06:34:50    260   025
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-279T06:50:06    260   026
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1999-279T06:50:42    260   026 
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1999-279T07:02:53    260   026
Start Maneuver Yaw Turn (OMM12)                1999-289T19:00:45    261   041
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM12)                1999-289T19:07:55    261   041
Pitch Bias (deg)        =1.3198                1999-289T19:08:03    261   041
Roll Bias  (deg)        = .1853                1999-289T19:08:03    261   041
Start Maneuver Burn                            1999-289T19:17:57    261   041
Stop  Maneuver Burn                            1999-289T19:18:04    261   041
Pitch Bias (deg)        = .15                  1999-289T19:20:20    261   041
Roll Bias  (deg)        =-.015                 1999-289T19:20:20    261   041
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM12)              1999-289T19:20:24    261   041
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM12)              1999-289T19:27:30    261   041
Start Yaw Flip                                 1999-289T21:28:49    261   043
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  1999-289T22:24:48    261   044
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-300T08:55:08    262   058
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-300T08:55:43    262   058 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  1999-300T09:05:11    262   058
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1999-300T09:33:18    262   058
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-321T22:00:25    264   102
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position 0.0    1999-321T22:07:34    264   102 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-322T06:00:23    264   110
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +48.5  1999-322T06:08:02    264   110 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-332T10:18:36    265   117
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1999-332T10:19:09    265   117 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)1999-341T17:49:08    266   102
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            1999-341T18:17:12    266   102
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-341T18:58:24    266   103
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  1999-341T19:24:29    266   103 
Start Yaw Flip                                 1999-352T17:09:19    267   129
Start Solar Array Ramp to Bias Position        1999-352T17:20:06    267   129
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  1999-352T17:28:17    267   129 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   1999-352T18:05:18    267   130
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  1999-365T12:06:51    268   202
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            1999-365T12:34:59    268   203
Start Maneuver Yaw Turn (OMM13)                2000-012T10:04:13    269   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM13)                2000-012T10:28:52    269   254
Pitch Bias (deg)        =1.3131                2000-012T10:29:04    269   254
Roll Bias  (deg)        = .1838                2000-012T10:29:04    269   254
Start Maneuver Burn                            2000-012T10:38:59    269   254
Stop  Maneuver Burn                            2000-012T10:39:03    269   254
Pitch Bias (deg)        = .15                  2000-012T10:41:09    269   254
Roll Bias  (deg)        =-.015                 2000-012T10:41:09    269   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM13)              2000-012T10:42:39    269   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM13)              2000-012T11:07:43    270   001
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#49)     2000-025T21:33:05    271   091
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#49)     2000-025T21:47:33    271   091
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2000-026T07:24:37    271   101
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2000-026T07:52:44    271   102
Start Yaw Flip                                 2000-039T04:43:15    272   177
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2000-039T05:39:14    272   178
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-047T02:23:12    273   126
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -42.5  2000-047T02:49:17    273   126 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-050T14:37:07    273   216
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +42.5  2000-050T14:45:43    273   216 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2000-050T14:51:21    273   216
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2000-050T15:19:29    273   217
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-081T19:08:23    276   253
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2000-081T19:09:28    276   253 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-089T12:36:30    277   197
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2000-089T12:45:25    277   197 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2000-089T13:19:15    277   197
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2000-089T13:47:22    277   198
Start Yaw Flip                                 2000-100T03:16:55    278   214
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-100T03:29:19    278   215
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2000-100T03:37:09    278   215 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2000-100T04:12:54    278   215
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+32.7)  2000-111T12:26:27    279   252
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2000-111T12:54:34    279   253
Start Maneuver Yaw Turn (OMM14)                2000-111T15:16:01    280   001
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM14)                2000-111T15:45:47    280   002
Pitch Bias (deg)        =1.1004                2000-111T15:45:59    280   002
Roll Bias  (deg)        = .1368                2000-111T15:45:59    280   002
Start Maneuver Burn                            2000-111T15:55:55    280   002
Stop  Maneuver Burn                            2000-111T15:56:04    280   002
Pitch Bias (deg)        = .15                  2000-111T15:58:21    280   002
Roll Bias  (deg)        =-.015                 2000-111T15:58:21    280   002
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM14)              2000-111T16:00:03    280   002
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM14)              2000-111T16:21:01    280   002
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#50)     2000-112T18:25:04    280   030
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#50)     2000-112T18:39:36    280   030
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2000-152T11:47:17    284   032
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2000-152T12:15:24    284   032
Start Yaw Flip                                 2000-163T17:41:10    285   066
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-163T17:52:04    285   066
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2000-163T17:59:45    285   066 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2000-163T18:37:08    285   067
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-176T22:43:25    286   150
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2000-176T22:51:29    286   150 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2000-176T22:57:15    286   150
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2000-176T23:25:23    286   151
Start Maneuver Yaw Turn (OMM15)                2000-190T22:17:17    287   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM15)                2000-190T22:58:43    288   001
Pitch Bias (deg)        =1.3138 Insertion      2000-190T22:59:04    288   001
Roll Bias  (deg)        = .1840 Insertion      2000-190T22:59:04    288   001
Start Maneuver Burn                            2000-190T23:08:57    288   001
Stop  Maneuver Burn                            2000-190T23:09:02    288   001
Pitch Bias (deg)        = .15   Removal        2000-190T23:11:13    288   001
Roll Bias  (deg)        =-.015  Removal        2000-190T23:11:13    288   001
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM15)              2000-190T23:11:17    288   001
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM15)              2000-190T23:47:16    288   002
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#51)     2000-199T16:55:05    288   225
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#51)     2000-199T17:09:42    288   225
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2000-202T12:36:41    289   043
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2000-202T13:04:48    289   044
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-205T05:06:49    289   112
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2000-205T05:31:11    289   113 
Start Yaw Flip                                 2000-215T18:21:18    290   128
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-215T18:32:17    290   129
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2000-215T18:40:07    290   129 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2000-215T19:17:17    290   129
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2000-227T09:10:15    291   172
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2000-227T09:38:23    291   172
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+22.0)2000-270T03:30:33    295   251
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2000-270T03:58:41    295   252
Start Maneuver Yaw Turn (OMM16)                2000-270T05:42:47    295   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM16)                2000-270T05:49:57    295   254
Pitch Bias (deg)        =1.3023 Insertion      2000-270T05:50:05    295   254
Roll Bias  (deg)        = .1815 Insertion      2000-270T05:50:05    295   254
Start Maneuver Burn                            2000-270T05:59:59    295   254
Stop  Maneuver Burn                            2000-270T06:00:05    295   254
Pitch Bias (deg)        = .15   Removal        2000-270T06:02:10    295   254
Roll Bias  (deg)        =-.015  Removal        2000-270T06:02:10    295   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM16)              2000-270T06:02:14    295   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM16)              2000-270T06:09:20    295   254
Start Yaw Flip                                 2000-277T22:55:47    296   197
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2000-277T23:51:45    296   198
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-280T03:36:14    296   253
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2000-280T04:01:08    296   254 
Start Star Tracker ASTRA-1B Shutter Closed     2000-282T16:43:00    297   065
Start Star Tracker ASTRA-1B Shutter Reopened   2000-282T20:50:00    297   069
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-288T10:17:14    297   212
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2000-288T10:25:26    297   212 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2000-288T10:32:16    297   212
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2000-288T11:00:24    297   213
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#52)     2000-290T19:40:04    298   019
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#52)     2000-290T19:54:33    298   019
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-322T04:50:25    301   061
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position 0.0    2000-322T04:55:55    301   061 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-323T10:50:23    301   093
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2000-323T10:56:48    301   093 
Start Safehold				       2000-329T04:44:48    301   240 
Stop  Safehold				       2000-329T21:55:55    302   004	
start Satellite Normal Mission Mode (Mode 4B)  2000-330T01:43:03    302   008
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-330T01:53:31    302   009
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2000-330T01:56:56    302   009 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-25.8)2000-330T23:20:43    302   032
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2000-330T23:48:51    302   032
Start Yaw Flip                                 2000-340T16:42:01    303   027
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2000-340T16:53:27    303   027
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2000-340T17:00:49    303   027 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2000-340T17:37:59    303   028
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2000-353T17:17:15    304   106
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2000-353T17:45:23    304   107
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#53)     2001-011T22:37:05    306   219
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#53)     2001-011T22:51:37    306   219
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+28.1)2001-013T05:04:23    306   251
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2001-013T05:32:30    306   252
Start Maneuver Yaw Turn (OMM17)                2001-013T07:26:47    306   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM17)                2001-013T07:33:53    306   254
Pitch Bias (deg)        =1.3053 Insertion      2001-013T07:34:05    306   254
Roll Bias  (deg)        = .1821 Insertion      2001-013T07:34:05    306   254
Start Maneuver Burn                            2001-013T07:43:59    306   254
Stop  Maneuver Burn                            2001-013T07:44:05    306   254
Pitch Bias (deg)        = .15   Removal        2001-013T07:46:14    306   254
Roll Bias  (deg)        =-.015  Removal        2001-013T07:46:14    306   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM17)              2001-013T07:46:18    306   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM17)              2001-013T07:53:24    306   254
Start Yaw Flip                                 2001-025T09:30:37    308   055
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-025T09:42:17    308   056
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-025T09:50:06    308   056 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2001-025T10:26:36    308   056
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-029T01:51:35    308   150
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2001-029T01:59:46    308   150 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2001-036T16:15:05    309   090
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2001-036T16:45:00    309   091
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-076T15:58:12    313   099
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-076T16:07:49    313   099 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2001-076T16:38:59    313   099
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2001-076T17:07:39    313   100
Start Yaw Flip                                 2001-087T02:51:56    314   112
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-087T03:02:12    314   113
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2001-087T03:10:02    314   113 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2001-087T03:47:25    314   113
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2001-097T13:31:41    315   126
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2001-097T13:59:48    315   127
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#54)     2001-099T17:57:04    315   182
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#54)     2001-099T18:11:28    315   182
Start 90 fixed yaw                             2001-116T22:37:11    317   114
Start Solar Array Ramp to Null Position        2001-117T00:45:11    317   117
Stop  Solar Panel Ramp to Null Position        2001-117T00:51:08    317   117
Start Transition to Mode 2		       2001-117T02:05:32    317   118
Start Sinusoidal Yaw Steering		       2001-117T06:28:25    317   122
Start Transition to Mode 4B		       2001-117T07:23:47    317   124 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-117T07:53:53    317   124
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40    2001-117T07:59:48    317   124
Start Maneuver Yaw Turn (OMM18)                2001-122T10:04:39    318   001
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM18)                2001-122T10:28:24    318   001
Start Maneuver Burn                            2001-122T10:38:27    318   001
Stop  Maneuver Burn                            2001-122T10:38:32    318   001
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM18)              2001-122T10:40:46    318   001
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM18)              2001-122T11:29:18    318   002
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2001-138T22:12:22    319   170
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2001-138T22:40:30    319   170
Start Yaw Flip                                 2001-150T07:51:27    320   208
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-150T08:02:26    320   208
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-150T08:09:51    320   208 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2001-150T08:47:26    320   209
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-157T21:52:32    321   148
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2001-157T22:00:39    321   148 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2001-163T16:52:50    322   042
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2001-163T17:20:57    322   043
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#55)     2001-187T14:57:03    324   147
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#55)     2001-187T15:11:40    324   147
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-188T12:56:05    324   170
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-188T13:05:25    324   171 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2001-188T13:39:31    324   171
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2001-188T14:07:35    324   172
Start Yaw Flip                                 2001-201T21:16:31    326   004
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-201T21:27:05    326   005
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2001-201T21:34:47    326   005 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2001-201T22:12:30    326   005
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2001-213T10:12:38    327   046
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2001-213T10:40:45    327   046
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2001-254T13:14:18    331   083
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2001-254T13:42:22    331   084
Start Maneuver Yaw Turn (OMM19)                2001-261T04:49:48    331   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM19)                2001-261T04:56:54    331   254
Start Maneuver Burn                            2001-261T05:06:57    331   254
Stop  Maneuver Burn                            2001-261T05:07:04    331   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM19)              2001-261T05:09:15    331   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM19)              2001-261T05:16:21    331   254
Start Yaw Flip                                 2001-264T22:30:18    332   096
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-264T22:41:13    332   096
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-264T22:49:03    332   096 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2001-264T23:26:17    332   097
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-275T09:52:18    333   110
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2001-275T10:00:30    333   110 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2001-275T10:07:00    333   110
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2001-275T10:35:08    333   111
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#56)     2001-275T18:16:04    333   119
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#56)     2001-275T18:30:24    333   119
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-316T01:10:25    337   135
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-316T01:19:17    337   135 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2001-316T01:53:43    337   136
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2001-316T02:21:51    337   136
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-322T01:28:21    338   035
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -10.0  2001-322T01:31:16    338   035 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-323T05:35:16    338   039
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-323T05:44:00    338   039 
Start Yaw Flip                                 2001-327T06:52:02    338   169
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-327T07:03:21    338   169
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2001-327T07:11:11    338   169 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2001-327T07:48:01    338   170
Start Maneuver Yaw Turn (OMM20)                2001-330T14:39:47    338   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM20)                2001-330T14:46:53    338   254
Start Maneuver Burn                            2001-330T14:56:55    338   254
Stop  Maneuver Burn                            2001-330T14:57:03    338   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM20)              2001-330T14:59:18    338   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM20)              2001-330T15:06:28    338   254
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-339T02:09:07    339   217
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2001-339T02:17:10    339   217 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2001-340T08:09:15    339   249
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2001-340T08:33:44    339   249 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2001-340T11:12:26    339   252
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2001-340T11:40:33    339   253
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2001-364T18:52:08    342   113
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2001-364T19:20:44    342   114
Start Yaw Flip                                 2002-012T19:55:34    343   193
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-012T20:07:05    343   194
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -40.0  2002-012T20:14:44    343   194 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2002-012T20:51:33    343   194
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-024T02:03:13    344   228
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +40.0  2002-024T02:11:25    344   228 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2002-024T02:18:03    344   228
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2002-024T02:46:11    344   228
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#57)     2002-024T18:03:04    344   245
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#57)     2002-024T18:17:20    344   245
Start Maneuver Yaw Turn (OMM21)                2002-034T23:58:59    345   253
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM21)                2002-035T00:32:47    345   254
Start Maneuver Burn                            2002-035T00:42:56    345   254
Stop  Maneuver Burn                            2002-035T00:43:03    345   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM21)              2002-035T00:45:20    345   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM21)              2002-035T01:23:46    346   001
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-054T19:45:09    347   253
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +38.0  2002-054T19:45:20    347   253 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2002-064T19:58:39    349   001
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2002-064T20:26:47    349   002
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-068T01:57:26    349   085
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -38.0  2002-068T02:20:41    349   085 
Start Yaw Flip                                 2002-075T04:18:28    350   013
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-075T04:29:14    350   013
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +38.0  2002-075T04:36:23    350   013 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2002-075T05:14:27    350   014
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2002-085T14:58:59    351   026
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2002-085T15:27:06    351   027
Start Maneuver Yaw Turn (OMM22)                2002-124T06:22:44    354   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM22)                2002-124T06:44:51    354   254
Start Maneuver Burn                            2002-124T06:54:55    354   254
Stop  Maneuver Burn                            2002-124T06:55:04    354   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM22)              2002-124T06:57:25    355   001
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM22)              2002-124T07:28:33    355   001
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#58)     2002-128T19:51:05    355   117
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#58)     2002-128T20:05:37    355   117
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+23.0)2002-128T22:28:22    355   120
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2002-128T22:56:30    355   120
Start Yaw Flip                                 2002-137T14:31:41    356    88
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-137T14:43:20    356    88
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -38.0  2002-137T14:50:37    356    88
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2002-137T15:27:40    356    89
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-150T23:17:36    357   176
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +38.0  2002-150T23:25:02    357   176
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal BETAP=-30.0)2002-150T23:33:07    357   176
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2002-151T00:01:19    357   177  
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2002-176T00:04:57    360   055
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2002-176T00:33:05    360   055
Start Yaw Flip                                 2002-189T07:41:49    361   142
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2002-189T08:37:48    361   143
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal BETAP=+30.0)2002-200T16:52:39    362   180
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2002-200T17:20:42    362   180 
Start High Gyro Mode			       2002-214T20:37:24    364   035   
Stop  High Gyro Mode			       2002-214T20:42:37    364   035
Start Solar Array Ramp to Park Position	       2002-218T16:37:33    364   133
Stop  Solar Array Ramp to Park Position(268.6) 2002-218T16:53:56    364   133
Start Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D227)      2002-227T18:31:57    365   111
Stop  Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D227)      2002-227T18:59:56    365   112
Start Orbit Maneuver Burn (TOTM_D227)	       2002-227T19:10:01    365   112
Stop  Orbit Maneuver Burn (TOTM_D227)	       2002-227T19:11:58    365   112
Start Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D227)    2002-227T19:28:12    365   112
Stop  Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D227)    2002-227T20:23:57    365   113
Start Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D231)      2002-231T18:09:50    365   213
Stop  Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D231)      2002-231T18:37:37    365   214
Start Orbit Maneuver Burn (TOTM_D231)	       2002-231T18:47:46    365   214
Stop  Orbit Maneuver Burn (TOTM_D231)	       2002-231T18:50:57    365   214
Start Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D231)    2002-231T19:05:52    365   214
Stop  Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D231)    2002-231T20:01:51    365   215
Start Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D235)      2002-235T17:46:17    366   061
Stop  Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D235)      2002-235T18:14:12    366   062
Start Orbit Maneuver Burn (TOTM_D235)	       2002-235T18:20:20    366   062
Stop  Orbit Maneuver Burn (TOTM_D235)	       2002-235T18:23:23    366   062
Start Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D235)    2002-235T18:42:27    366   062
Stop  Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D235)    2002-235T19:38:02    366   063
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2002-242T10:59:04    366   233
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2002-242T11:27:11    366   234
Start Yaw Flip                                 2002-252T22:10:01    367   248
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2002-252T23:06:00    367   249
Start Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D253A)     2002-253T16:51:35    368   013
Stop  Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D253A)     2002-253T17:12:57    368   014
Start Orbit Maneuver Burn (TOTM_D253A)	       2002-253T17:25:44    368   014
Stop  Orbit Maneuver Burn (TOTM_D253A)	       2002-253T17:28:15    368   014
Start Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D253A)   2002-253T17:41:29    368   014
Stop  Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D253A)   2002-253T18:13:34    368   015
Start Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D253B)     2002-253T20:36:35    368   017
Stop  Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D253B)     2002-253T20:57:57    368   018
Start Orbit Maneuver Burn (TOTM_D253B)	       2002-253T21:07:44    368   018
Stop  Orbit Maneuver Burn (TOTM_D253B)	       2002-253T21:10:15    368   018
Start Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D253B)   2002-253T21:26:29    368   018
Stop  Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D253B)   2002-253T21:58:34    368   019
Start Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D256)      2002-256T19:50:00    368   094
Stop  Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D256)      2002-256T20:11:22    368   094
Start Orbit Maneuver Burn (TOTM_D256)	       2002-256T20:17:02    368   094
Stop  Orbit Maneuver Burn (TOTM_D256)	       2002-256T20:18:57    368   094
Start Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D256)    2002-256T20:39:55    368   094
Stop  Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D256)    2002-256T21:12:00    368   095
Start Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D259)      2002-259T18:45:25    368   169
Stop  Orbit Maneuver Yaw Turn (TOTM_D259)      2002-259T19:16:00    368   170
Start Orbit Maneuver Burn (TOTM_D259)	       2002-259T19:24:15    368   170
Stop  Orbit Maneuver Burn (TOTM_D259)	       2002-259T19:25:44    368   170
Start Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D259)    2002-259T19:42:33    368   170
Stop  Orbit Maneuver Yaw Unwind (TOTM_D259)    2002-259T20:14:38    368   171
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-260T21:09:48    368   197
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -38.0  2002-260T21:33:12    368   198
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal BETAP=-30.0)2002-263T13:32:29    369   013
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2002-263T14:00:36    369   013  
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-263T14:11:22    369   013
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +38.0  2002-263T14:19:37    369   013
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#59)     2002-266T19:13:02    369   095
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#59)     2002-266T19:27:27    369   095
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-303T06:04:21    373   013
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -38.0  2002-303T06:13:06    373   013 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2002-303T06:46:34    373   014
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2002-303T07:14:41    373   014
Start Yaw Flip                                 2002-314T13:37:43    374   049
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-314T13:48:05    374   049
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +38.0  2002-314T13:55:22    374   049 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2002-314T14:33:42    374   050
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-322T23:27:59    375   010
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -13.0  2002-322T23:33:18    375   010 
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2002-323T13:04:03    375   025
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +38.0  2002-323T13:19:12    375   025 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2002-327T16:05:40    375   130
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2002-327T16:33:48    375   131
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#60)     2002-351T23:20:03    377   245
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#60)     2002-351T23:32:04    377   245
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.9)2002-352T05:23:06    377   251
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2002-352T05:51:13    377   252
Start Maneuver Yaw Turn (OMM23)                2002-352T07:48:47    377   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM23)                2002-352T07:55:53    377   254
Start Maneuver Burn                            2002-352T08:05:56    377   254
Stop  Maneuver Burn                            2002-352T08:06:03    377   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM23)              2002-352T08:08:22    377   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM23)              2002-352T08:15:28    377   254
Start Yaw Flip                                 2002-365T15:48:51    379   087
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2002-365T16:44:50    379   088
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2003-011T20:18:30    380   120
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2003-011T20:46:37    380   120
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2003-052T21:31:33    384   155
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2003-052T21:59:41    384   156
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-058T04:00:16    385   036
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -38.0  2003-058T04:23:32    385   037 
Start Yaw Flip                                 2003-063T05:51:10    385   167
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-063T06:03:22    385   167
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +38.0  2003-063T06:09:22    385   167 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2003-063T06:47:09    385   168
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2003-073T20:16:53    386   184
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2003-073T20:45:01    386   185
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#61)     2003-076T17:31:03    387   004
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#61)     2003-076T17:45:27    387   004
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-086T12:13:16    388   001
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2003-086T12:13:24    388   001 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2003-113T04:07:43    390   176
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2003-113T04:35:50    390   176
Start Maneuver Yaw Turn (OMM24)                2003-116T05:29:45    390   254
Stop  Maneuver Yaw Turn (OMM24)                2003-116T05:36:55    390   254
Start Maneuver Burn                            2003-116T05:46:56    390   254
Stop  Maneuver Burn                            2003-116T05:47:03    390   254
Start Maneuver Yaw Unwind (OMM24)              2003-116T05:49:17    390   254
Stop  Maneuver Yaw Unwind (OMM24)              2003-116T05:56:27    390   254
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-122T16:55:14    391   166
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2003-122T16:58:09    391   166 
Start Yaw Flip                                 2003-124T15:39:59    391   216
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-124T15:48:55    391   216
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2003-124T16:11:51    391   216 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2003-124T16:36:02    391   217
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2003-137T20:56:34    393   046
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2003-137T21:24:41    393   047
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#62)     2003-162T15:39:37    395   173
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#62)     2003-162T15:53:58    395   173
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2003-163T23:43:43    395   207
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2003-164T00:11:51    395   208
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-168T15:12:27    396   072
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2003-168T15:34:18    396   073 
Start Yaw Flip                                 2003-176T23:50:26    397   032
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-177T00:01:53    397   033
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2003-177T00:08:04    397   033 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2003-177T00:46:24    397   033
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2003-188T07:08:29    398   068
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2003-188T07:36:36    398   068
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2003-230T08:44:26    402   130
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2003-230T09:12:34    402   130
Start Yaw Flip                                 2003-240T21:45:06    403   146
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-240T21:46:59    403   146
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2003-240T21:54:17    403   146 
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2003-240T22:41:05    403   147
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-251T16:37:23    404   168
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2003-251T16:47:46    404   168 
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=-30.0)  2003-251T16:52:13    404   168
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2003-251T17:20:20    404   169
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL#63)     2003-252T21:47:50    404   199
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL#63)     2003-252T22:02:34    404   199
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-290T01:28:04    408   135
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2003-290T01:36:26    408   135 
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=-30.0)2003-290T02:11:14    408   135
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2003-290T02:39:21    408   136
Start Yaw Flip                                 2003-301T14:40:06    409   177
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-301T14:51:29    409   177
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2003-201T14:58:02    409   177 
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2003-301T15:36:04    409   178
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoid BETAP=+30.0)  2003-314T09:38:02    410   250
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2003-314T10:06:09    410   251
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL #64)    2003-339T21:00:06    413   141
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL #64)    2003-339T21:14:47    413   141
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BETAP=+30.0)2003-341T05:18:36    413   175
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2003-341T05:46:44    413   175
Start Yaw Flip                                 2003-353T17:14:06    414   241
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-353T17:24:01    414   242
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2003-353T17:31:19    414   242
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2003-353T18:10:01    414   242
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2003-364T17:42:01    416   016
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2003-364T17:49:40    416   016
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal BETAP=-30.0)2003-364T17:58:30    416   016
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2003-364T18:26:35    416   016
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-041T00:07:01    420   057
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2004-041T00:15:30    420   057
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BTAP=-30.0) 2004-041T00:50:51    420   058
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2004-041T01:19:04    420   058
Start Yaw Flip                                 2004-051T09:10:28    421   069
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-051T09:21:02    421   069
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2004-051T09:28:00    421   069
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2004-051T10:06:28    421   070
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-054T05:30:04    421   141
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2004-054T05:37:39    421   141
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal BETAP=+30.0)2004-062T03:21:28    422   090
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-062T03:35:20    422   090
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2004-062T03:49:35    422   091
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2004-062T03:55:40    422   091
Start ALT Boresight Calibration (ABCAL #65)    2004-062T18:13:06    422   106
Stop  ALT Boresight Calibration (ABCAL #65)    2004-062T18:27:45    422   106
Start Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed BTAP=+30.0) 2004-099T21:39:56    426   041
Stop  Yaw Ramp(Sinusoidal to Fixed)            2004-099T22:08:06    426   042
Start Yaw Flip                                 2004-111T11:05:05    427   084
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-111T11:16:03    427   084
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2004-111T11:23:02    427   084
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2004-111T12:01:04    427   085
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-119T03:49:32    428   027
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2004-119T03:57:06    428   027
Start Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal BETAP=-30.0)2004-124T06:59:08    428   158
Stop  Yaw Ramp(Fixed to Sinusoidal)            2004-124T07:27:17    428   159
Start Safehold (Sun-Pointing)                  2004-147T18:58:00    430   252
Stop  Safehold                                 2004-163T16:01:44    432   136
Start OBC Mode 2 (Earth-Pointing)              2004-163T16:01:44    432   136
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-169T15:16:31    433   050
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2004-169T15:28:37    433   050
Stop  OBC Mode 2                               2004-169T16:40:14    433   051
Start Normal Mission Mode (Mode 4B)            2004-169T16:40:14    433   051
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=+35) 2004-177T20:10:10    434   006
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2004-177T20:38:18    434   006 
Start Switch to 90 Degree Fixed Yaw            2004-196T16:05:45    435   234
Stop  Switch to 90 Degree Fixed Yaw            2004-196T16:05:45    435   234
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=+68) 2004-204T17:44:09    436   186
Stop  Yaw Ramp (90 Degree Fixed to Sinusoidal) 2004-204T17:44:09    436   186
Start Insert Bias Momentum                     2004-208T02:07:14    437   019
Stop  Insert Bias Momentum                     2004-208T03:35:00    437   020
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=+35) 2004-216T11:20:02    437   233
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2004-216T11:48:08    437   234
Start Turn to Burn (OMM25)                     2004-216T18:12:45    437   241
Stop  Turn to Burn                             2004-216T18:19:50    437   241
Start Burn                                     2004-216T18:29:57    437   241
Stop  Burn                                     2004-216T18:30:02    437   241
Start Turn from Burn                           2004-216T18:32:16    437   241
Stop  Turn from Burn                           2004-216T18:39:22    437   241
Start Yaw Flip                                 2004-228T21:19:27    439   044
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-228T21:31:35    439   044
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2004-228T21:38:55    439   044
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2004-228T22:15:26    439   045
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-238T04:00:24    440   027
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36    2004-238T04:07:55    440   027
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=-30) 2004-239T23:56:43    440   074
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2004-240T00:24:49    440   075
Start One Newton Thruster Test Program         2004-267T16:20:35    443   021
Start C4 Fire for 1 Second                     2004-267T18:46:26    443   024
Stop  C4 Fire for 1 Second                     2004-267T18:46:27    443   024
Start C4 Fire for 3 Seconds                    2004-267T19:40:29    443   025
Stop  C4 Fire for 3 Seconds                    2004-267T19:40:32    443   025
Start C4 Fire for 11 Pulses                    2004-267T20:32:21    443   026
Stop  C4 Fire for 11 Pulses                    2004-267T20:32:31    443   026
Stop  One Newton Thruster Test Program         2004-268T17:29:11    443   048
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=-25) 2004-278T16:42:45    444   049
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2004-278T17:10:50    444   050
Start Yaw Flip                                 2004-288T15:42:25    445   051
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-288T15:53:01    445   051
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2004-288T16:12:45    445   051
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2004-288T16:38:39    445   052
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-293T23:21:10    445   187
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2004-293T23:44:00    445   187
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=+30) 2004-300T19:40:22    446   108
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2004-300T20:08:36    446   109
Start 22 Newton Thruster Test Program          2004-322T16:47:00    448   161
Start B1 Fire for 256ms                        2004-322T18:44:12    448   163
Stop  B1 Fire for 256ms                        2004-322T18:44:13    448   163
Start B1 Fire for 256ms                        2004-322T20:52:06    448   165
Stop  B1 Fire for 256ms                        2004-322T20:52:07    448   165
Stop  22 Newton Thruster Test Program          2004-322T20:55:40    448   165
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=+19) 2004-334T17:58:00    449   215
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2004-334T18:26:06    449   216
Start Yaw Flip                                 2004-341T22:24:41    450   145
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-341T22:36:03    450   146
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2004-341T22:43:47    450   146   
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2004-341T23:20:39    450   146
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-352T17:15:00    451   168
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2004-352T17:23:00    451   168
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=-30) 2004-352T17:31:20    451   168
Start Off Nadir Pointing >3 deg                2004-352T17:57:00    451   168
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2004-352T17:59:27    451   168
Start Safe Hold Mode (Sun Pointing)            2004-352T19:02:00    451   170
Start Solar Array at 0 Deg Bias                2004-352T19:02:00    451   170
Stop  Safe Hold Mode                           2004-353T00:07:00    451   175
Start OBC Mode 2 (Earth Pointing)              2004-353T00:07:00    451   175
Stop  Off Nadir Pointing >3 deg                2004-353T01:34:00    451   177
Stop  Solar Array at 0 Deg Bias                2004-355T17:13:35    451   244
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2004-355T17:13:35    451   244
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2004-355T17:17:28    451   245
Stop  OBC Mode 2                               2004-355T19:06:28    451   246
Start Normal Mission Mode (Mode 4B)            2004-355T19:06:28    451   246
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=-32) 2005-027T16:55:30    455   202
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2005-027T17:23:28    455   202
Start Yaw Flip                                 2005-038T16:14:39    456   229
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-038T16:26:00    456   229
Start Off Nadir Pointing >3 deg                2005-038T16:34:40    456   229
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2005-038T16:43:00    456   229
Start Solar Array Ramp to Zero deg Bias        2005-038T16:43:00    456   229
Stop  Solar Array Ramp to Zero deg Bias        2005-038T16:49:00    456   229
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2005-038T17:10:37    456   230
Stop  Off Nadir Pointing >3 deg                2005-038T18:00:00    456   230
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-038T18:35:00    456   231
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2005-038T18:38:00    456   231
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-042T15:48:22    457   077
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2005 042T16:11:06    457   077
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=+30) 2005-049T16:03:28    458   002
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2005-049T16:31:35    458   003
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=+22) 2005-088T16:18:35    461   239
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2005-088T16:46:41    461   240
Start Yaw Flip                                 2005-096T15:30:20    462   190
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-096T15:41:01    462   190
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2005-096T15:48:49    462   190
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2005-096T16:26:18    462   191
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-109T14:54:00    464   014
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2005-109T15:02:00    464   014
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=-30) 2005-109T15:09:07    464   014
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2005-109T15:37:13    464   015
Start Off Nadir Pointing >3 deg                2005-109T15:44:16    464   015
Stop  Off Nadir Pointing >3 deg                2005-109T17:56:30    464   017
Start Thruster Tests                           2005-124T16:13:32    465   144
Stop  Thruster Tests                           2005-124T16:13:33    465   146
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-139T15:00:03    467   021
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2005-139T15:08:30    467   021
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=-30) 2005-139T15:43:14    467   021
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2005-139T16:11:18    467   022
Start Yaw Flip                                 2005-151T15:27:00    468   074
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-151T15:38:02    468   075
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2005-151T15:45:55    468   075
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2005-151T16:23:00    468   075
Start Burn (OMM26)                             2005-158T14:08:50    468   252
Stop  Burn                                     2005-158T14:08:51    468   252
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=+27) 2005-161T16:45:19    469   078
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2005-161T17:13:27    469   078
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=+26) 2005-206T15:44:35    473   214
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2005-206T16:12:42    473   214
Start Yaw Flip                                 2005-215T15:16:20    474   190
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-215T15:27:05    474   190
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position -36.0  2005-215T15:34:50    474   190
Stop  Yaw Flip (Fly Backward)                  2005-215T16:12:29    474   191
Start Solar Array Ramp to Bias Position        2005-227T16:08:02    475   244
Stop  Solar Array Ramp to Bias Position +36.0  2005-227T16:16:14    475   244
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=-31) 2005-227T16:23:38    475   244
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2005-227T16:51:47    475   245
Start Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed BETAP=-28) 2005-262T15:08:08    479   123
Stop  Yaw Ramp (Sinusoidal to Fixed)           2005-262T15:36:16    479   124
Start Yaw Flip                                 2005-273T16:22:44    480   153
Stop  Yaw Flip (Fly Forward)                   2005-273T17:18:43    480   154
Start Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal BETAP=+29) 2005-285T16:35:24P   481   206
Stop  Yaw Ramp (Fixed to Sinusoidal)           2005-285T17:03:31P   481   207